#!/bin/sh

LABEL=dp8390
EXEDIR=/usr/build/drivers/dp8390
EXE=$EXEDIR/$LABEL

:>log

do_one()
{
	# $1 = test-nr, $2 = count, $3 = seed
	pid=''
	while [ X"$pid" = X ]
	do
		pid=`ps ax | grep $LABEL | grep -v grep |
			sed 's,^[ 	]*,,;s,[ 	].*,,`
		if [ X"$pid" != X ]
		then
			break
		fi
		sleep 10
	done
	echo pid = $pid
	./swifi -f $EXE $pid $1 $2 $3 >/tmp/out
	sleep 1
	kill -0 $pid &&
		echo "driver failed to die, params: test $1, count $2, seed $3"
}

one_round()
{
	# $1 = count, $2 = seed
	count=$1
	seed=$2
	echo "Seed: $seed" >> log
	sync
	do_one 6 $count $seed	# Source fault
	do_one 5 $count $seed	# Destination fault
	do_one 8 $count $seed	# Pointer fault
	do_one 14 $count $seed	# Interface fault
	do_one 12 $count $seed	# Loop fault
	do_one 0 $count $seed	# Text fault
	do_one 4 $count $seed	# Nop fault
}

# Start our own driver.
service down $LABEL
sleep 10	# Allow driver to die
service up $EXE -script `pwd`/rs.restart_imm -config /etc/drivers.conf -period 3HZ

i=0
i=4000
while [ $i -lt 10000 ]
do
	echo "Seed: $i"
	one_round 100 $i
	i=`expr $i + 1`
done
